**重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查劳务外协**

**招标书**

**招标单位： 重庆地质矿产研究院**

**2019 年 11 月 26 日**

**目 录**

**第一部分 投标须知**

**第二部分 招标书**

**第三部分 投标文件格式**

**第一部分 投标须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | **说明与要求** |
| 1 | 项目编号 | WX2019076(DYY) |
| 2 | 项目名称 | 重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市武隆区 |
| 4 | 招标内容 | 项目劳务外协 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期40天，以招标人下达的开工令为准（如遇降雨天气无法施工，工期顺延） |
| 9 | 投标人资格  条件 | 具备独立的企业法人资格、有效的营业执照及钻探劳务资质等。 |
| 10 | 社保要求 | 投标方已为本项目现场负责人购买社保，并提供社保缴纳证明 |
| 11 | 踏勘现场 | 1.拟投标方2019年12 月 29日前自行与项目负责人联系踏勘,联系人：史玲 电话：15123221072；  2.纪检监察：023-81925832。 |
| 12 | 计价方式 | 固定单价 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1.投标人质疑：投标人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于开标截止时间前，向招标人递交或发送；  2.招标人书面答疑：招标人于开标截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复投标人质疑；  3.详情咨询电话：李老师/电话：81925819 |
| 15 | 投标文件数量及装订要求 | 投标文件一正两副，打印装订成册密封完好。 |
| 16 | 投标截止时间和地点 | 1.投标文件递交截止时间：2019年12 月2 日15时前  2.投标文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院1813会议室 |
| 17 | 开标会 | 1.开标时间：2019年12 月 2日15时  2.开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆地质矿产研究院1813会议室 |
| 18 | 工程款支付 | 按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）及项目业主单位最终结算审计相应支付 |
| 19 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 20 | 招标文件领取及投标回函 | 1.招标文件在重庆地质矿产研究院网站（www.cqdky.com）下载；  2.投标确认函盖章扫描后于2019年11 月29日18时前发至邮箱：2300443047@ qq.com确认报名  3.未按时发送投标确认函，投标文件将被拒收。 |

**第二部分 招标书**

**一、招标方：重庆地质矿产研究院**

**二、投标资质与合格条件要求：**

1、具备独立的企业法人资格；

2、具备有效的营业执照；

3、投标人没有处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

4、院入库备案企业；

5、具备有效的钻探劳务资质。

**三、工程概况：**

1、工程名称：重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查劳务外协。

2、勘查名称重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查

3、工程地点：重庆市武隆区。

4、工程内容：钻探、槽探、场地平场、机械、材料场内设备搬运、修建临时便道、清除植被和砍树开路、水电设施搭建、钻孔封孔、岩芯搬运、岩芯保管等劳务工作。

5、最高限价：28.09万元（大写：壹佰贰拾柒万贰仟元整）。

**四、招标要求**

1、工期：40日历天。

2、质量：达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。

3、资金支付：按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）及项目业主单位最终结算审计相应支付。

**五、废标条件：**

1、只接受唯一报价，价格不一致的标书视为废标；

2、投标人提供的投标文件密封不完好；

3、有明显串标、围标、作假等违规投标行为。

4、招标文件中提到的要求但未明确响应的。

**六、投标时间、地点：**

投标人于2019年 12 月 2 日15时前将文件递交到重庆地质矿产研究院1813室，逾期未递交投标文件的视为弃权。

**七、开标时间**：2019年 12 月 2 日15时

**八、开标地点**：重庆地质矿产研究院1813室

**九、身份核对：**投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件、授权委托书、社保证明，核对不一致的视为废标。

**十、评标办法：**本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，按照合理低价原则确定中标单位，若报价一致则选取方案合理、保证措施可行、有良好信誉且在我院考评中为优秀的外协单位为中标单位。

**十一、重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查劳务外协工作量一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量（米） |
| 1 | 钻探劳务 | 米 | 500 |
| 2 | 槽探 | 个 | 8 |
| 3 | 人工搬运（设备） | 工日 | 20 |
| 4 | 单点转场运费 | 点 | 20 |
| 5 | 岩芯搬运 | 工日 | 10 |
| 6 | 勘查期间安全巡查 | 工日 | 10 |
| 7 | 临时施工安全防护 | 点 | 10 |
| 8 | 场地平整 | 点 | 20 |
| 9 | 修建便道 | 米 | 1310 |
| 10 | 水电搭设 | 点 | 10 |
| 11 | 钻孔封孔 | 个 | 10 |
| 12 | 岩芯保管 | 月 | 6 |
| 13 | 清除植被和砍树开路 | 米 | 60 |

十二、投标确认函

投标确认函

致：重庆地质矿产研究院

经我公司认真研读贵单位发布的关于重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查劳务外协WX2019076(DYY)的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵院招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | | 联系方式 | |
| 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |
|  |  |  |  |  |

注：请在规定时间内将该确认函加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

第三部分 投标文件格式

投标人可按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标函

1. 投标报价明细表

三、承诺函

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书(开标时出示原件及身份证）

六、投标人类似项目业绩一览表

七、营业执照

八、投标人须提交的其他资质文件

九、投标人需说明的其他问题

十、社保证明

**招标文件封面格式**

重庆市武隆区凤山街道芋荷滑坡、白马镇陈家湾不稳定斜坡控制性勘查劳务外协

投 标 文 件

投 标 人： （盖章）

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期: 年 月 日

**一、投标函**

致： （招标人）

根据你方所发（售）的编号为 的项目招标文件，提交投标文件一套。我方的投标总价为人民币： (大写： )（以最终完成的工作量据实结算）。投标报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）一旦我方中标，我方派驻 负责本项目现场，保证自招标人下达开工令XX天内完成全部工作，若现场项目负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。。

（5）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　 　　联系人：

电话：　　　　 　　　传 真：

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**二、 投标报价明细表**

报价单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目特征及工作内容 |
| 1 | 钻探劳务 | 米 | 500 |  |  | 项目预计钻孔20个，钻孔采用双管钻进。 |
| 2 | 槽探 | 个 | 8 |  |  | 探槽挖掘人工劳务 |
| 3 | 人工搬运（设备） | 工日 | 20 |  |  | 设备搬运人工劳务 |
| 4 | 单点转场运费 | 点 | 20 |  |  | 机械、材料转场搬运人工劳务 |
| 5 | 岩芯搬运 | 工日 | 10 |  |  | 岩芯孔间搬运人工劳务 |
| 6 | 勘查期间安全巡查 | 工日 | 10 |  |  | 勘查期间安全巡查人工劳务 |
| 7 | 临时施工安全防护 | 点 | 10 |  |  | 安全防护人工劳务 |
| 8 | 场地平整 | 点 | 20 |  |  | 钻探、槽探场地平整 |
| 9 | 修建便道 | 米 | 1310 |  |  | 场地内搬运机械、材料修建临时便道 |
| 10 | 水电搭设 | 点 | 10 |  |  | 水电搭接人工劳务员 |
| 11 | 钻孔封孔 | 个 | 10 |  |  | 一般土地粘土封孔、水泥地面砂浆封孔 |
| 12 | 岩芯保管 | 月 | 6 |  |  | 岩芯集中保管6个月 |
| 13 | 清除植被和砍树开路 | 米 | 60 |  |  | 山地区清除植被、砍树开路 |
| 小计 | | | | |  |  |
| 投标总价大写：  小写 | | | | | | |
| 注： 1、以上价格系用人民币表示。  2、以上价格含所有劳务费（人工、设备、保险、税金等）。  3、以单价为准，以最终完成的工作量据实结算 | | | | | | |

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**三、承诺函**

致： （招标人）

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

1. 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；   
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；   
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。   
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的招标。

三、招标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本招标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人： (盖章)

法定代表人（委托代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**四、法定代表人资格证明书**

投标人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

地址：

姓名： 性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面/反面 | 法定代表人身份证反面/正面 |

投标人： （公章）

日期： 年 月 日

**五、授权委托书**

致： （招标人）

兹委托我单位人员 （职务： ；性别： ；身份证号码： ）全权代表我单位参加你方项目编号为“ ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面/反面 | 委托代理人身份证反面/正面 |

投 标 人： (盖章)

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**六、投标人类似项目业绩一览表**

格式自拟，附业绩证明材料；若无业绩则填写“无”。（本着诚信原则提供，若发现失信行为则废标）

**七、营业执照**

**八、投标人须提交的其他资质文件**

企业资质证书等。

**九、投标人需说明的其他问题**

**十、社保证明**